**Драйвер для INSPECTOR TAU S под ОС Windows 7 / 8 / 10**

Процедура установки:

1) Распаковать скачанный файл из ZIP-архива;

2) Внутри папки выбираете файл "**AutoUsbDrive.exe**" (приложение);

3) Необходимо запустить этот файл "**от имени администратора**": наводите курсор на файл, щелкаете правую клавишу мышки и выбираете "Запуск от имени администратора";

4) Начнется стандартный процесс установки приложения под названием "**Boo-Ree MCU USB Driver**";

5) После завершения установки этого приложения - запускайте программу обновления ПО и БД устройства [**TAU S Updater**](https://www.rd-inspector.ru/uploads/2019/06/Inspector%20TAU%20S%20updater.zip);

6) Статус подключения устройства в программе обновления должен стать: **USB подключен**.