**Калибровка сенсорной панели Inspector Scat SE**

1. На выключенном аппарате при подключенном внешнем питании прикасаемся пальцем примерно к середине экрана и, продолжая прикасаться к экрану, включаем питание кнопкой питания и защиты от перезаписи (4).
2. На черном экране появляется калибровочный крестик (после этого кнопку 4 надо отпустить), его надо коснуться в самом центре чем-либо заостренным (скрепкой, шариковой ручкой и т.п.) и держать порядка 2-3 секунд до его исчезновения. После этого появляются по очереди еще два крестика, необходимо повторить процедуру прикосновения, после чего аппарат перезапустится и сенсорная панель будет нормально реагировать на прикосновения.

**Приятной эксплуатации!**